1. Dobieranie parametrów lokalnych regulatorów oraz opdowiedzi skokowych.

W obu przypadkach zarówno regulacji rozmytej 50 regulatorami, jak i 15 regulatorami zdecydowaliśmy się na podział zakresu wyjściowego naszego obiektu, odczytanego z zamieszczonej poniżej charakterystyki statycznej. Przedział ten wynosi